附件2

**比赛场地图**

1色彩识别赛场设置

色彩识别赛场如图1所示，场地长、宽设置为3米，沿水平方向进行铺设。识别装置放置在蓝色区域内，通过转向或移动的方式调整自身位置（不可越过蓝色区域），识别小球放置在红色区域与蓝色区域之间。



图1色彩识别赛场示意图

2投射识别场地设置



图2投射识别场地示意图